***Теплица «Оазис» (21.01.2021 г.)шириной 2 метра***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | | |
| ***2\*2\*2,1***  ***(2 листа)*** | ***2\*4\*2,1***  ***(3 листа)*** | ***2\*6\*2,1***  ***(4 листа)*** | ***2\*8\*2,1***  ***(5 листов)*** | ***2\*10\*2,1***  ***(6 листов)*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ | ***1*** | ***3*** | ***5*** | ***7*** | ***9*** |
| Каркас оцинкованный, проф.тр. 20\*20 мм стенка 1,2 мм | ***5 900*** | ***6 600*** | ***7 900*** | ***9 100*** | ***9 900*** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 10 300 | 13 200 | 16 700 | 20 100 | 23 100 |
| Каркас оцинкованный + СПК Актуаль БИО | 11 700 | 15 300 | 19 500 | 23 600 | 27 300 |
| Каркас оцинкованный + СПК Полигаль | 13 200 | 17 550 | 22 500 | 27 350 | 31 800 |
| **Заказ с дугами через 65 (67) см**  **70 р/оцинк** | + 400 | + 800 | + 1 200 | + 1 600 | + 2 000 |
| **Дополнительные поперечины**  **(оцинкованные 70 р/м)** | + 300 | + 600 | + 900 | + 1 200 | + 1 600 |
| Установка | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100  обработанный | **1 300** | **1 900** | **2 500** | **3 100** | **3 700** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **2 000** | **3 000** | **4 000** | **5 000** | **6 000** |

***Теплица «Баклажан» (21.01.2021 г.) шириной 1,5 метра***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | |
| ***1,5\*2\*1,7***  ***(1,25 листа)*** | ***1,5\*4\*1,7***  ***(2 листа)*** | ***1,5\*6\*1,7***  ***(3 листа)*** | ***1,5\*8\*1,7***  ***(4 листа)*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ | ***1*** | ***3*** | ***5*** | ***7*** |
| Каркас оцинкованный, проф.тр. 20\*20 мм стенка 1,2 мм | ***5 000*** | ***5 700*** | ***6 900*** | ***7 600*** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 7 750 | 10 100 | 13 500 | 16 400 |
| Установка | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100 обработанный | **1 150** | **1 650** | **2 250** | **2 850** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **1 750** | **2 750** | **3 750** | **4 750** |

**Форточка в дверях +500 руб./шт**

***Теплица «Крепыш» (21.01.2021 г.) шириной 2,5 и 3 метра***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | |
| ***2,5 или 3\*4\*2,1*** | ***2,5 или 3\*6\*2,1*** | ***2,5 или 3\*8\*2,1*** | ***2,5 или 3\*10\*2,1*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ | ***5*** | ***8*** | ***11*** | ***14*** |
| Каркас оцинкованный, проф.тр. 20\*20 мм стенка 1,2 мм | ***8 800*** | ***10 300*** | ***12 700*** | ***14 200*** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 15 400 | 19 100 | 23 700 | 27 400 |
| Каркас оцинкованный + СПК Актуаль Био | 17 500 | 21 900 | 27 200 | 31 600 |
| Каркас оцинкованный + СПК Полигаль | 19 750 | 24 900 | 30 950 | 36 100 |
| Установка | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100 обработанный | **2 200** | **2 800** | **3 400** | **4 000** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **3 500** | **4 500** | **5 500** | **6 500** |

***Дуга 20\*20- 450 руб.***

***Теплица «Крепыш усиленный» (21.01.2021 г.) шириной 3 метра***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | |
| ***3\*4\*2,1*** | ***3\*6\*2,1*** | ***3\*8\*2,1*** | ***3\*10\*2,1*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ |  |  |  |  |
| **Каркас с дугами 20\*40\*1, 2 мм(только шириной 3 метра)** | **10 000** | **12 100** | **15 100** | **17 200** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 16 600 | 20 900 | 26 100 | 30 400 |
| Каркас оцинкованный + СПК Актуаль БИО | 18 700 | 23 700 | 29 600 | 34 600 |
| Каркас оцинкованный + СПК Полигаль | 20 950 | 26 700 | 33 350 | 39 100 |
| Установка | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100 обработанный | **2 200** | **2 800** | **3 400** | **4 000** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **3 500** | **4 500** | **5 500** | **6 500** |

***Дуга 40\*20- 750 руб.***

***Теплица «Сим-сим» с раздвижной крышей (21.01.2021 г.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | |
| ***3\*4\*2,1*** | ***3\*6\*2,1*** | ***3\*8\*2,1*** | ***3\*10\*2,1*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ | ***3*** | ***5*** | ***7*** | ***9*** |
| Каркас оцинкованный, проф.тр. 20\*20 мм стенка 1,2 мм. Дуги из проф.тр. 20\*40\*1,2 мм через 1 метр | ***12 800*** | ***15 100*** | ***17 900*** | ***20 600*** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 19 400 | 23 900 | 28 900 | 33 800 |
| Каркас оцинкованный + СПК Актуаль БИО | *21 500* | *26 700* | *32 400* | *38 000* |
| Каркас оцинкованный + СПК Полигаль | **23 750** | **29 700** | **36 150** | **42 500** |
| Установка | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100  обработанный | **2 200** | **2 800** | **3 400** | **4 000** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **3 500** | **4 500** | **5 500** | **6 500** |

***Парник «бабочка» (21.01.2021 г.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | |
| ***1,5\*2\*1,0*** | ***1,5\*4\*1,0*** | ***1,5\*6\*1,0*** |
| Каркас оцинкованный, стенка 1,2 мм | ***5 000*** | ***7 400*** | ***9 800*** |
| Каркас оцинкованный + СПК 4 мм | 7 200 1 лист | 10 700 1,5 л | 14 200 2 л |
| Установка | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
| Основание: брус 100\*100 обработанный | **1 150** | **1 650** | **2 250** |

***Парник «хлебница» (21.01.2021 г.)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | |
| ***1,25\*2\*0,9*** | ***1,25\*3\*0,9*** |
| Каркас оцинкованный, стенка 1,2 мм | **4 800** | **5 600** |
| Каркас оцинкованный + СПК 3,5 мм | **7 000 1лист** | **8 200 1+1/6 л** |
| Установка | 2 000 | 2 500 |
| Основание: брус 100\*100 обработанный | 1 000 | 1300 |

***Теплица «Фермер» (21.01.2021 г.) шириной 3 метра, двойная дуга, шаг 67 см***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика изделия, работы | Стоимость комплекта в зависимости от размеров, руб. | | | |
| ***3\*4\*2,1*** | ***3\*6\*2,1*** | ***3\*8\*2,1*** | ***3\*10\*2,1*** |
| КОЛИЧЕСТВО ДУГ | **5** | **8** | **11** | **14** |
| **Каркас с двойными дугами 20\*20\*1, 2 мм(только шириной 3 метра)** | **15 000** | **20 100** | **26 100** | **31 200** |
| Каркас оцинкованный + СПК Рациональ | 21 600 | 28 900 | 37 100 | 44 400 |
| Каркас оцинкованный + СПК Актуаль БИО | 23 700 | 31 700 | 40 600 | 48 600 |
| Каркас оцинкованный + СПК Полигаль | 25 950 | 34 700 | 44 350 | 53 100 |
| Установка | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
| ОСНОВАНИЕ: брус 100\*100 обработанный | **2 200** | **2 800** | **3 400** | **4 000** |
| ОСНОВАНИЕ: труба 40\*60\*2 мм | **3 500** | **4 500** | **5 500** | **6 500** |